# Dati tecnici

Torcia a batteria |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Tensione nominale | V= | 18
Autonomia, circa | min/Ah | 190
Flusso luminoso totale, max. | lm | 420
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoA) e in caso di magazzinaggio | °C | −20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Caricabatterie consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C.

La riproduzione a colori degli oggetti illuminati può subire alterazioni.