# Ingebruikname

## Accu plaatsen

Plaats de geladen accu (4) in de lampkop (3) tot deze voelbaar vastklikt en vlak tegen de lampkop ligt.

## Plaatsen

Plaats de acculamp op een stabiel, waterpas oppervlak. Zorg dat de lamp stevig staat.

## In-/uitschakelen

Druk voor ingebruikname van de acculamp op de aan/uit-schakelaar (2).

Om de acculamp uit te schakelen, drukt u opnieuw op de aan/uit-schakelaar (2).

## Temperatuurafhankelijke overbelastingsbeveiliging

Bij overschrijden van de toegestane koelelementtemperatuur van 60 °C knippert de acculamp 3x en schakelt uit. Laat de acculamp afkoelen en schakel deze weer in.

## Accu-oplaadaanduiding

De groene LED's van de accu-oplaadaanduiding geven de laadtoestand van de accu aan. Uit veiligheidsoverwegingen is het opvragen van de laadtoestand alleen bij stilstaand elektrisch gereedschap mogelijk.

Druk op de toets voor de oplaadaanduiding of , om de laadtoestand aan te geven. Dit is ook mogelijk, wanneer de accu is weggenomen.

Als er na het drukken op de toets voor de oplaadaanduiding geen LED brandt, dan is de accu defect en moet vervangen worden.

### Accutype GBA 18V...

×

LED's | Capaciteit
--- | ---
Permanent licht 3× groen | 60−100 %
Permanent licht 2× groen | 30−60 %
Permanent licht 1× groen | 5−30 %
Knipperlicht 1× groen | 0−5 %

### Accutype ProCORE18V...

×

LED's | Capaciteit
--- | ---
Permanent licht 5× groen | 80−100 %
Permanent licht 4× groen | 60−80 %
Permanent licht 3× groen | 40−60 %
Permanent licht 2× groen | 20−40 %
Permanent licht 1× groen | 5−20 %
Knipperlicht 1× groen | 0−5 %