# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis prožektorius |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Švietimo trukmė apie | min/Ah | 190
Maks. bendra šviesos srovė | Im | 420
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantA) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Apšviestų objektų spalvos gali pakisti.