# Driftstart

## Sätta in batteriet

Sätt in det laddade batteriet (4) i lamphuvudet (3) så att det hakar i märkbart och ligger an mot lamphuvudet.

## Uppställning

Placera den trådlösa lampan på ett stabilt och jämnt underlag. Se till att lampan står säkert.

## Slå på och stänga av

För att tända batterilampan trycker du på strömbrytaren (2).

För att släcka batterilampan trycker du återigen på strömbrytaren (2).

## Temperaturberoende överbelastningsskydd

Vid överskridande av den tillåtna kylkroppstemperaturen på 60 °C blinkar batterilampan 3 ggr och släcks. Låt den sladdlösa lampan svalna och slå sedan på den igen.

## Indikering batteristatus

De tre gröna LED-lamporna på indikeringen för batteristatus visar batteriets laddningsnivå. Av säkerhetsskäl kan man endast kontrollera batteristatus när elverktyget är stilla.

Tryck på knappen för indikering av batteristatus eller , för att visa batteriets laddningsnivå. Detta är möjligt även då batteriet är uttaget.

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck på knappen för batteristatus är batteriet defekt och måste bytas ut.

### Batterityp GBA 18V...

×

LED | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 3× grönt | 60−100 %
Fast ljus 2× grönt | 30−60 %
Fast ljus 1× grönt | 5−30 %
Blinkande ljus 1× grön | 0−5 %

### Batterityp ProCORE18V...

×

LED | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 5× grönt | 80−100 %
Fast ljus 4× grönt | 60−80 %
Fast ljus 3× grönt | 40−60 %
Fast ljus 2× grönt | 20−40 %
Fast ljus 1× grönt | 5−20 %
Blinkande ljus 1× grön | 0−5 %