# Ibrugtagning

## Isætning af akku

Sæt den opladede akku (4) ind i lampehovedet (3), indtil den går hørbart i indgreb og flugter med lampehovedet.

## Opstilling

Stil akku-lampen på et stabilt, jævnt underlag. Sørg for, at den står sikkert.

## Tænd/sluk

For ibrugtagning af akku-lampen trykker du på tænd/sluk-kontakten (2).

For at slukke akku-lampen trykker du på tænd/sluk-kontakten (2) endnu en gang.

## Temperaturafhængig overbelastningsbeskyttelse

Hvis den tilladte kølelegemetemperatur på 60 °C overskrides, blinker akku-lampen 3x og slukker. Lad akku-lampen køle af, og tænd den derefter igen.

## Akku-ladetilstandsindikator

De grønne lysdioder på akku-ladetilstandsindikatoren viser akkuens ladetilstand. Af sikkerhedsgrunde er det kun muligt at forespørge om ladetilstanden, når el-værktøjet er standset.

Tryk på tasten til ladetilstandsindikatoren eller for at få vist ladetilstanden. Dette er også muligt, når akkuen er taget ud.

Hvis ingen lysdioder lyser efter tryk på tasten til ladetilstandsindikatoren, er akkuen defekt og skal udskiftes.

### Akku-type GBA 18V...

×

Lysdioder | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 3× grøn | 60−100 %
Konstant lys 2× grøn | 30−60 %
Konstant lys 1× grøn | 5−30 %
Blinkende lys 1× grøn | 0−5 %

### Akku-type ProCORE18V...

×

Lysdioder | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 5× grøn | 80–100 %
Konstant lys 4× grøn | 60–80 %
Konstant lys 3× grøn | 40–60 %
Konstant lys 2× grøn | 20–40 %
Konstant lys 1× grøn | 5–20 %
Blinkende lys 1× grøn | 0–5 %