# Caractéristiques ‌techniques

Lampe sans-fil |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Tension nominale | V= | 18
Durée d’éclairage approx. | min/Ah | 190
Luminosité totale, maxi | lm | 420
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationA) et pour le stockage | °C | –20 ... +50
Accus recommandés |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Performances réduites à des températures <0 °C

La couleur de l’objet éclairé peut varier de la couleur d’origine.