# 기계 시동

## 배터리 장착하기

충전한 배터리 (4) 는 배터리가 맞물려 고정되는 것이 느껴지고 랜턴 헤드에 나란히 밀착될 때까지 랜턴 헤드 (3) 쪽으로 미십시오.

## 설치하기

충전 랜턴을 평평하고 단단한 바닥에 세우십시오. 안전하게 세워졌는지 확인하십시오.

## 전원 스위치 작동

충전 랜턴을 작동하려면 전원 스위치 (2) 를 누르십시오.

충전 랜턴의 전원을 끄려면 전원 스위치 (2) 를 다시 누르십시오.

## 온도에 따른 과부하 방지 기능

허용되는 히트 싱크 온도 60 °C를 넘어가면 충전 랜턴이 3회 깜박인 후 꺼집니다. 충전 랜턴을 냉각시킨 후 다시 전원을 켜십시오.

## 배터리 충전상태 표시기

배터리 충전상태 표시기에 있는 녹색 LED는 배터리의 충전 상태를 나타냅니다. 안전상의 이유로 전동공구가 멈춰 있는 경우에만 잔량상태 확인이 가능합니다.

충전상태 표시기 버튼 또는 을 누르면, 충전 상태가 표시됩니다. 배터리가 분리된 상태에서도 표시 가능합니다.

충전상태 표시기 버튼을 눌렀는데도 LED가 켜지지 않으면 배터리가 손상된 것이므로 교환해 주어야 합니다.

### 배터리 형식 GBA 18V...

×

LED | 용량
--- | ---
연속등 3× 녹색 | 60−100 %
연속등 2× 녹색 | 30−60 %
연속등 1× 녹색 | 5−30 %
점멸등 1× 녹색 | 0−5 %

### 배터리 형식 ProCORE18V...

×

LED | 용량
--- | ---
연속등 5× 녹색 | 80−100 %
연속등 4× 녹색 | 60−80 %
연속등 3× 녹색 | 40−60 %
연속등 2× 녹색 | 20−40 %
연속등 1× 녹색 | 5−20 %
점멸등 1× 녹색 | 0−5 %