# Punerea în funcţiune

## Montarea acumulatorului

Introdu acumulatorul încărcat (4) în capul lămpii (3) până când se fixează sonor şi este coplanar cu capul lămpii.

## Instalarea

Poziţionaţi lămpile cu acumulator pe un substrat plan, stabil. Asiguraţi-vă că acestea sunt aşezate stabil şi în siguranţă.

## Pornirea/Oprirea

Pentru punerea în funcţiune a lămpii cu acumulator, apasă comutatorul de pornire/oprire (2).

Pentru deconectarea lămpii cu acumulator, apasă din nou comutatorul de pornire/oprire (2).

## Protecţia la suprasarcină în funcţie de temperatură

În cazul depăşirii temperaturii permise de 60 °C a corpului de răcire, lampa cu acumulator se aprinde intermitent de 3 ori şi se stinge. Lasă lampa cu acumulator să se răcească şi conecteaz‑o din nou.

## Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului

LED-urile verzi ale indicatorului stării de încărcare a acumulatorului indică starea de încărcare a acumulatorului. Din considerente legate de siguranţă, verificarea stării de încărcare este posibilă numai cu scula electrică oprită.

Pentru indicarea stării de încărcare, apasă tasta sau . Acest lucru este posibil şi când acumulatorul nu este montat pe scula electrică.

Dacă, după apăsarea tastei pentru indicarea stării de încărcare, nu se aprinde niciun LED, înseamnă că acumulatorul este defect şi trebuie înlocuit.

### Tip de acumulator GBA 18V...

×

LED-uri | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 3 ori cu iluminare de culoare verde | 60−100 %
Aprindere continuă de 2 ori cu iluminare de culoare verde | 30−60 %
Aprindere continuă o dată cu iluminare de culoare verde | 5−30 %
Aprindere intermitentă o dată cu iluminare de culoare verde | 0−5 %

### Tip de acumulator ProCORE18V...

×

LED-uri | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 5 ori cu iluminare de culoare verde | 80−100 %
Aprindere continuă de 4 ori cu iluminare de culoare verde | 60−80 %
Aprindere continuă de 3 ori cu iluminare de culoare verde | 40−60 %
Aprindere continuă de 2 ori cu iluminare de culoare verde | 20−40 %
Aprindere continuă o dată cu iluminare de culoare verde | 5−20 %
Aprindere intermitentă o dată cu iluminare de culoare verde | 0−5 %