# Uruchamianie

## Wkładanie akumulatora

Włożyć naładowany akumulator (4) w głowicę lampy (3), tak aby w sposób wyczuwalny zaskoczył w zapadce i przylegał ściśle do głowicy.

## Ustawianie lampy

Ustawić lampę akumulatorową na stabilnej, równej powierzchni. Należy zwrócić uwagę na bezpieczną pozycję.

## Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć lampę akumulatorową, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (2).

Aby wyłączyć, lampę akumulatorową, należy ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik (2).

## Termiczny wyłącznik przeciążeniowy

Przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury radiatora wynoszącej 60 °C lampa akumulatorowa zamiga 3 razy i wyłączy się. Odczekać, aż lampa akumulatorowa ochłodzi się i ponownie włączyć lampę.

## Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Zielone diody LED wskaźnika stanu naładowania akumulatora pokazują stan naładowania akumulatora. Ze względów bezpieczeństwa stan naładowania akumulatora można skontrolować tylko przy wyłączonym elektronarzędziu.

Nacisnąć przycisk wskaźnika stanu naładowania lub , aby pojawiło się wskazanie stanu naładowania. Można to zrobić także po wyjęciu akumulatora.

Jeżeli po naciśnięciu przycisku wskaźnika stanu naładowania nie świeci się żadna dioda LED, oznacza to, że akumulator jest uszkodzony i należy go wymienić.

### Typ akumulatora GBA 18V...

×

Diody LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 3 zielone diody LED | 60−100 %
Światło ciągłe, 2 zielone diody LED | 30−60 %
Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED | 5−30 %
Światło migające, 1 zielona dioda LED | 0−5 %

### Typ akumulatora ProCORE18V...

×

Diody LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 5 zielonych diod LED | 80−100 %
Światło ciągłe, 4 zielone diody LED | 60−80 %
Światło ciągłe, 3 zielone diody LED | 40−60 %
Światło ciągłe, 2 zielone diody LED | 20−40 %
Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED | 5−20 %
Światło migające, 1 zielona dioda LED | 0−5 %