# Технички податоци

Батериски светилки |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Номинален напон | V= | 18
Времетраење на светлината, околу | min/Ah | 190
Макс. вкупен светлосен флукс | lm | 420
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работењеA) и при складирање | °C | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Ограничена јачина при температури <0 °C.

Одблесокот на осветлените објекти може да биде со лажна боја.