# Puštanje u rad

## Ubacivanje akumulatora

Napunjeni akumulator (4) ubacite u glavu lampe (3) dok osetno ne ulegne i ne nalegne u ravan sa glavom lampe.

## Postavljanje

Stavite baterijsku lampu na stabilnu, ravnu podlogu. Vodite računa da postolje bude stabilno.

## Uključivanje/isključivanje

Za puštanje u rad baterijske lampe, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (2).

Za isključivanje baterijske lampe ponovo pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (2).

## Zaštita od preopterećenja zavisna od temperature

U slučaju prekoračenja dozvoljene temperature rashladnog tela od 60 °C akumulatorska svetiljka treperi 3x i isključuje se. Ostavite akumulatorsku svetiljku da se ohladi i nakon toga je ponovo uključite.

## Prikaz statusa napunjenosti akumulatora

Zeleni LED indikatori prikaza napunjenosti akumulatora prikazuju status napunjenosti akumulatora. Iz sigurnosnih razloga, provera stanja napunjenosti je moguća samo kada je električni alat u stanju mirovanja.

Pritisnite taster za prikaz statusa napunjenosti ili da bi bio prikazan status napunjenosti. To je moguće i kada je demontiran akumulator.

Ukoliko nakon pritiskanja tastera za prikaz statusa napunjenosti ne svetli nijedan LED indikator, znači da je akumulator neispravan i da mora biti zamenjen.

### Tip akumulatora GBA 18V...

×

LED indikatori | Kapacitet
--- | ---
Trajno svetlo 3× zeleno | 60−100 %
Trajno svetlo 2× zeleno | 30−60 %
Trajno svetlo 1× zeleno | 5−30 %
Trepćuće svetlo 1× zeleno | 0−5 %

### Tip akumulatora ProCORE18V...

×

LED indikatori | Kapacitet
--- | ---
Trajno svetlo 5× zeleno | 80−100 %
Trajno svetlo 4× zeleno | 60−80 %
Trajno svetlo 3× zeleno | 40−60 %
Trajno svetlo 2× zeleno | 20−40 %
Trajno svetlo 1× zeleno | 5−20 %
Trepćuće svetlo 1× zeleno | 0−5 %