# Tehnički podaci

Akumulatorska svjetiljka |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Nazivni napon | V= | 18
Vrijeme rada cca. | min/Ah | 190
Ukupni svjetlosni tok, maks. | lm | 420
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduA) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Prikaz boja osvijetljenih objekata može biti pogrešan.