# Τεχνικά στοιχεία

Φακός μπαταρίας |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Διάρκεια φωτεινότητας, περίπου | min/Ah | 190
Συνολική φωτεινή ροή, μέγ. | lm | 420
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαA) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Η απόδοση των χρωμάτων των φωτιζόμενων αντικειμένων μπορεί να αλλοιωθεί.