# Messa in funzione

## Inserimento della batteria

Inserire la batteria carica (4) nella testa della torcia (3) fino a farla scattare udibilmente in sede e portarla a filo della testa stessa.

## Sistemazione

Sistemare la torcia a batteria su un fondo piano e stabile. Accertarsi che il posizionamento sia sicuro.

## Accensione/spegnimento

Per mettere in funzione la torcia a batteria, premere l’interruttore di avvio/arresto (2).

Per spegnere la torcia a batteria, premere nuovamente l’interruttore di avvio/arresto (2).

## Protezione contro il sovraccarico in funzione della temperatura

In caso di superamento della temperatura di 60 °C, ammessa del dissipatore di calore, la torcia a batteria lampeggia 3 volte e si spegne. Lasciar raffreddare la torcia a batteria, dopodiché riaccenderla.

## Indicatore del livello di carica della batteria

I LED verdi dell’apposito indicatore indicano il livello di carica della batteria. Per ragioni di sicurezza, il livello di carica si può verificare esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Per visualizzare il livello di carica, premere il tasto dell’indicatore livello di carica della batteria o . Ciò sarà possibile anche a batteria rimossa.

Se premuto il tasto dell’indicatore livello di carica della batteria non si illumina alcun LED, ciò significa che la batteria è difettosa e che deve essere sostituita.

### Tipo di batteria GBA 18V...

×

LED | Autonomia
--- | ---
Luce fissa, 3 LED verdi | 60−100 %
Luce fissa, 2 LED verdi | 30−60 %
Luce fissa, 1 LED verde | 5−30 %
Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0−5 %

### Tipo di batteria ProCORE18V...

×

LED | Autonomia
--- | ---
Luce fissa, 5 LED verde | 80−100 %
Luce fissa, 4 LED verde | 60−80 %
Luce fissa, 3 LED verdi | 40−60 %
Luce fissa, 2 LED verdi | 20−40 %
Luce fissa, 1 LED verde | 5−20 %
Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0−5 %