# Kasutuselevõtt

## Aku paigaldamine

Asetage laetud aku (4) lambipea (3) sisse, nii et see tuntavalt fikseerub ja on lambipeaga ühetasa.

## Ülesseadmine

Asetage akulamp stabiilsele ühetasasele pinnale. Veenduge, et see on stabiilses asendis.

## Sisse-/väljalülitamine

Akulambi sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitile (2).

Akulambi väljalülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitit (2).

## Temperatuurist sõltuv ülekoormuskaitse

Radiaatori lubatava temperatuuri (60 °C) ületamise korral vilgub akulamp kolm korda ja lülitub välja. Laske akuvalgustil jahtuda ja lülitage akuvalgusti uuesti sisse.

## Aku laetuse taseme näidik

Rohelised LEDid aku laetuse taseme näidikul näitavad aku laetuse taset. Ohutuse huvides saab aku laetuse taset vaadata ainult väljalülitatud elektrilisel tööriistal.

Laetuse taseme vaatamiseks vajutage laetuse taseme näidiku nuppu või . See on võimalik ka väljavõetud aku korral.

Kui laetuse taseme näidiku nupu vajutamisel ei sütti ükski LED, on aku defektne ja tuleb välja vahetada.

### Aku tüüp GBA 18V...

×

LEDid | Mahtuvus
--- | ---
pidev valgus 3× roheline | 60−100 %
pidev valgus 2× roheline | 30−60 %
pidev valgus 1× roheline | 5−30 %
vilkuv valgus 1× roheline | 0−5 %

### Aku tüüp ProCORE18V...

×

LEDid | Mahtuvus
--- | ---
pidev valgus 5× roheline | 80−100 %
pidev valgus 4× roheline | 60−80 %
pidev valgus 3× roheline | 40−60 %
pidev valgus 2× roheline | 20−40 %
pidev valgus 1× roheline | 5−20 %
vilkuv valgus 1× roheline | 0−5 %