# Θέση σε λειτουργία

## Τοποθέτηση της μπαταρίας

Τοποθετήστε τη φορτισμένη μπαταρία (4) στην κεφαλή του φακού (3), μέχρι να ασφαλίσει αισθητά και να ακουμπά ισόπεδα στην κεφαλή του φακού.

## Τοποθέτηση

Τοποθετήστε τον φακός μπαταρίας πάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Προσέξτε την ασφαλή στήριξη.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Για τη θέση σε λειτουργία πατήστε στον φακό μπαταρίας τον διακόπτη On/Off (2).

Για την απενεργοποίηση του φακού μπαταρίας, πατήστε ξανά τον διακόπτη On/Off (2).

## Προστασία από υπερφόρτωση σε εξάρτηση από τη θερμοκρασία

Σε περίπτωση υπέρβασης της επιτρεπόμενης θερμοκρασία του ψυκτικού σώματος των 60 °C αναβοσβήνει ο φακός μπαταρίας 3 φορές και απενεργοποιείται. Αφήστε τον φακό μπαταρίας να κρυώσει και ακολούθως θέσετε τον εκ νέου σε λειτουργία.

## Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Οι πράσινες φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας . Για λόγους ασφαλείας η εξακρίβωση της κατάστασης φόρτισης είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση ακινητοποίησης του ηλεκτρικού εργαλείου.

Πατήστε το πλήκτρο για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης ή , για να εμφανίσετε την κατάσταση φόρτισης. Αυτό είναι επίσης δυνατό σε περίπτωση που έχει αφαιρεθεί η μπαταρία.

Όταν μετά το πάτημα του πλήκτρου για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης δεν ανάβει καμία φωτοδίοδος (LED), η μπαταρία είναι ελαττωματική και πρέπει να αντικατασταθεί.

### Τύπος μπαταρίας GBA 18V...

×

Φωτοδίοδοι (LED) | Χωρητικότητα
--- | ---
Συνεχώς αναμμένο φως 3× πράσινο | 60−100 %
Συνεχώς αναμμένο φως 2× πράσινο | 30−60 %
Συνεχώς αναμμένο φως 1× πράσινο | 5−30 %
Αναβοσβήνον φως 1× πράσινο | 0−5 %

### Τύπος μπαταρίας ProCORE18V...

×

Φωτοδίοδοι (LED) | Χωρητικότητα
--- | ---
Συνεχώς αναμμένο φως 5× πράσινο | 80−100 %
Συνεχώς αναμμένο φως 4× πράσινο | 60−80 %
Συνεχώς αναμμένο φως 3× πράσινο | 40−60 %
Συνεχώς αναμμένο φως 2× πράσινο | 20−40 %
Συνεχώς αναμμένο φως 1× πράσινο | 5−20 %
Αναβοσβήνον φως 1× πράσινο | 0−5 %