# Tehnički podaci

Baterijska lampa |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Nominalni napon | V= | 18
Trajanje gorenja, otpr. | min/Ah | 190
Ukupni svetlosni fluks, maks. | lm | 420
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduA) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Ograničena snaga pri temperaturama <0 °C.

Reprodukcija boje osvetljenih objekata može da bude pogrešna.