# Uzsākot lietošanu

## Akumulatora ielikšana

Ievietojiet uzlādētu akumulatoru (4) luktura galvā (3), līdz tas tiek nofiksēts un cieši pieguļ luktura galvai.

## Uzstādīšana

Novietojiet akumulatora apgaismošanas lampu uz stabilas, līdzenas pamatnes. Raugieties, lai novietojums būtu stabils.

## Ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu akumulatora lukturi, nospiediet ieslēdzēju/izslēdzēju (2).

Lai izslēgtu akumulatora lukturi, vēlreiz nospiediet ieslēdzēju/izslēdzēju (2).

## Termoatkarīga aizsardzība pret pārslodzi

Ja tiek pārsniegta dzesēšanas elementa pieļaujamā temperatūra, t. i., 60 °C, akumulatora lukturis iemirgojas 3 reizes un izslēdzas. Pagaidiet, līdz akumulatora lukturis atdziest, un pēc tam ieslēdziet to atkal.

## Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

Akumulatora uzlādes pakāpes indikatora zaļās LEDs diodes parāda akumulatora uzlādes pakāpi. Vadoties no drošības apsvērumiem, uzlādes pakāpe ir nolasāma tikai tad, ja elektroinstruments atrodas miera stāvoklī.

Lai nolasītu akumulatora uzlādes pakāpi, nospiediet akumulatora uzlādes pakāpes nolasīšanas taustiņu vai . Tas iespējams arī tad, ja akumulators ir izņemts no elektroinstrumenta.

Ja pēc akumulatora uzlādes pakāpes nolasīšanas taustiņa nospiešanas neiedegas neviena no uzlādes pakāpes indikatora LED diodēm, tas nozīmē, ka akumulators ir bojāts un to nepieciešams nomainīt.

### Akumulatora tips GBA 18V...

×

LED diodes | Uzlādes pakāpe
--- | ---
3 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 60−100 %
2 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 30−60 %
1 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 5−30 %
1 LED diode mirgo zaļā krāsā | 0−5 %

### Akumulatora tips ProCORE18V...

×

LED diodes | Uzlādes pakāpe
--- | ---
5 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 80−100 %
4 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 60−80 %
3 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 40−60 %
2 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 20−40 %
1 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 5−20 %
1 LED diode mirgo zaļā krāsā | 0−5 %