# بدء التشغيل

## تركيب المركم

قم بتركيب المركم المشحون (4) في رأس المصباح (3)، إلى أن يثبت بشكل ملموس ويتساطح مع رأس المصباح.

## النصب

ضع المصباح المزود بمركم على أرضية ثابتة ومستوية. احرص على ثبات المصباح.

## التشغيل والإطفاء

لغرض تشغيل المصباح العامل بمركم، اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (2).

لغرض إطفاء المصباح العامل بمركم اضغط مفتاح التشغيل والإطفاء (2) مجددًا.

## وسيلة الحماية من التحميل الزائد المرتبطة بدرجة الحرارة

في حالة تجاوز درجة حرارة عنصر التبريد المسموح بها 60 °م يومض مصباح المركم 3 مرات ثم ينطفئ. انتظر إلی أن يبرد المصباح العامل بمركم، ثم شغله مرة أخری.

## مبين حالة شحن المركم

تشير مصابيح الدايود الخضراء الخاصة بمبين حالة شحن المركم لحالة شحن المركم. لأسباب تتعلق بالسلامة فإنه لا يمكن الاستعلام عن حالة الشحن إلا والعدة الكهربائية متوقفة.

اضغط على زر مبين حالة الشحن أو لعرض حالة الشحن. يمكن هذا أيضا والمركم مخرج.

إذا لم يضئ أي مصباح دايود بعد الضغط على زر مبين حالة الشحن، فهذا يعني أن المركم تالف ويجب تغييره.

### نوع المركم  ‎‎GBA 18V...‎‎‎‎‎‎‎‎

×

مصابيح الدايود | السعة
--- | ---
ضوء مستمر 3× أخضر | ‎‎‎‎60−100 ‎‎%‎‎‎‎‎‎‎
ضوء مستمر 2× أخضر | ‎‎‎‎30−60 ‎%‎‎‎‎‎‎
ضوء مستمر 1× أخضر | ‎‎‎‎5−30 ‎%‎‎‎‎‎
الإضاءة الوماضة 1× أخضر | ‎‎‎‎0−5 ‎%‎‎‎‎‎

### نوع المركم  ‎‎ProCORE18V...‎‎‎‎‎‎‎‎

×

مصابيح الدايود | السعة
--- | ---
ضوء مستمر 5× أخضر | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎80−100 %‎‎
ضوء مستمر 4× أخضر | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎60−80 %‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
ضوء مستمر 3× أخضر | ‎‎40−60 %‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
ضوء مستمر 2× أخضر | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎20−40 %‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
ضوء مستمر 1× أخضر | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎5−20 %‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
الإضاءة الوماضة 1× أخضر | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎0−5 %‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎