# Включение электроинструмента

## Установка аккумулятора

Вставьте заряженную аккумуляторную батарею (4) в головку фонаря (3), чтобы она ощутимо вошла в зацепление и не выступала из головки фонаря.

## Установка

Установите аккумуляторный фонарь на устойчивую, ровную опору. Следите за надежностью положения.

## Включение/выключение

Для включения аккумуляторного фонаря нажмите выключатель (2).

Для выключения аккумуляторного фонаря снова нажмите выключатель (2).

## Термическая защита от перегрузки

При превышении допустимой температуры теплоотвода 60°C индикатор аккумулятора мигает 3 раза и гаснет. Дайте аккумуляторному фонарю остыть и снова включите его.

## Индикатор заряженности аккумуляторной батареи

Зеленые светодиоды на индикаторе заряженности аккумулятора показывают уровень его заряда. По причинам безопасности индикатор заряженности активен только в состоянии покоя электроинструмента.

Нажмите кнопку индикатора заряженности аккумуляторной батареи или , чтобы отобразить степень заряженности аккумуляторной батареи. Это возможно также и при извлеченной аккумуляторной батарее.

Если после нажатия на кнопку индикатора заряженности аккумуляторной батареи не загорается ни один светодиодный индикатор, аккумулятор неисправен и должен быть заменен.

### Тип аккумулятора GBA 18V...

×

Светодиоды | Емкость
--- | ---
Непрерывный зеленый свет 3× | 60−100 %
Непрерывный зеленый свет 2× | 30−60 %
Непрерывный зеленый свет 1× | 5−30 %
Мигание зеленым цветом 1× | 0−5 %

### Тип аккумулятора ProCORE18V...

×

Светодиоды | Емкость
--- | ---
Непрерывный зеленый свет 5× | 80−100 %
Непрерывный зеленый свет 4× | 60−80 %
Непрерывный зеленый свет 3× | 40−60 %
Непрерывный зеленый свет 2× | 20−40 %
Непрерывный зеленый свет 1× | 5−20 %
Мигание зеленым цветом 1× | 0−5 %