# Technické údaje

Akumulátorová svítilna |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Doba svícení, cca | min/Ah | 190
Celkový světelný tok, max. | lm | 420
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuA) a při skladování | °C | −20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Barvy osvětlených objektů mohou být zkreslené.