# Υποδείξεις εργασίας

Ο φακός μπαταρίας φωτίζει με μειωμένη φωτεινότητα, όταν η υπολειπόμενη διάρκεια φωτισμού είναι ≤ 10 λεπτά.

## Περιστροφή της κεφαλής του φακού (βλέπε εικόνα A)

Μπορείτε να γυρίσετε την κεφαλή του φακού (3) το πολύ κατά 135° σε βήματα των 27°.

## Ιμάντας μεταφοράς (βλέπε εικόνα B)

Με τον ιμάντα μεταφοράς (7) μπορεί ο φακός μπαταρίας να μεταφερθεί ή να στερεωθεί σε ένα αντικείμενο.