# Tehnilised andmed

Akulamp |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Nimipinge | V= | 18
Põlemisaeg u | min/Ah | 190
Koguvalgusvoog, max | lm | 420
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselA) ja hoiustamisel | °C | ‒20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Valgustatud objektide värve võidakse tajuda moonutatult.