# Технічні дані

Акумуляторний ліхтар |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Ном. напруга | В= | 18
Тривалість горіння, бл. | хв./ А год. | 190
Загальний світловий потік, макс. | лм | 420
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїA) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Відтворення кольорів освітлених об'єктів може бути спотворене.