# Tehnični podatki

Akumulatorska svetilka |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Nazivna napetost | V= | 18
Čas uporabe, pribl. | min/Ah | 190
Najv. skupni svetlobni tok | lm | 420
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemA) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Barva osvetljenih predmetov je lahko popačena.