# Technické údaje

Akumulátorové svietidlo |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Menovité napätie | V= | 18
Doba svietenia, cca | min/Ah | 190
Celkový svetelný tok, max. | lm | 420
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 až +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeA) a pri skladovaní | °C | –20 až +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

Farby osvetlených objektov môžu byť skreslené.