# Inbetriebnahme

## Akku einsetzen

Setzen Sie den geladenen Akku (4) in den Leuchtenkopf (3) ein, bis dieser spürbar einrastet und bündig am Leuchtenkopf anliegt.

## Aufstellen

Stellen Sie die Akku-Leuchte auf einen stabilen, ebenen Untergrund. Achten Sie auf einen sicheren Stand.

## Ein-/Ausschalten

Drücken Sie zur Inbetriebnahme der Akku-Leuchte den Ein-/Ausschalter (2).

Um die Akku-Leuchte auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (2) erneut.

## Temperaturabhängiger Überlastschutz

Bei Überschreiten der zulässigen Kühlkörpertemperatur von 60 °C blinkt die Akku-Leuchte 3x und schaltet ab. Lassen Sie die Akku-Leuchte abkühlen und schalten Sie die Akku-Leuchte wieder ein.

## Akku-Ladezustandsanzeige

Die grünen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige zeigen den Ladezustand des Akkus an. Aus Sicherheitsgründen ist die Abfrage des Ladezustands nur bei Stillstand des Elektrowerkzeuges möglich.

Drücken Sie die Taste für die Ladezustandsanzeige oder , um den Ladezustand anzuzeigen. Dies ist auch bei abgenommenem Akku möglich.

Leuchtet nach dem Drücken der Taste für die Ladezustandsanzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.

### Akku-Typ GBA 18V...

×

LEDs | Kapazität
--- | ---
Dauerlicht 3× grün | 60−100 %
Dauerlicht 2× grün | 30−60 %
Dauerlicht 1× grün | 5−30 %
Blinklicht 1× grün | 0−5 %

### Akku-Typ ProCORE18V...

×

LEDs | Kapazität
--- | ---
Dauerlicht 5× grün | 80−100 %
Dauerlicht 4× grün | 60−80 %
Dauerlicht 3× grün | 40−60 %
Dauerlicht 2× grün | 20−40 %
Dauerlicht 1× grün | 5−20 %
Blinklicht 1× grün | 0−5 %