# Пускане в експлоатация

## Поставяне на акумулаторната батерия

Поставете заредената акумулаторна батерия (4) в главата на лампата (3) докато не се фиксира отчетливо и не се подравни спрямо главата на лампата.

## Поставяне

Поставете акумулаторната лампа върху стабилна, равна повърхност. Внимавайте за сигурно положение.

## Включване и изключване

Натиснете за включване на акумулаторната лампа пусковия прекъсвач (2).

За да изключите акумулаторната лампа, натиснете пусковия прекъсвач (2) повторно.

## Температурна защита срещу претоварване

При превишаване на допустимата температура на охлаждащото тяло от 60 °C акумулаторната лампа мига 3x и се изключва. Изчакайте акумулаторната лампа да се охлади и я включете след това.

## Индикатор за акумулаторната батерия

Зелените светодиоди на индикатора за акумулаторната батерия показват степента на зареденост на акумулаторната батерия. Поради съображения за сигурност проверката на степента на зареденост е възможна само когато електроинструментът е в покой.

За да видите степента на зареденост на батерията, натиснете бутона за индикация или . Това е възможно също и при извадена акумулаторна батерия.

Ако след натискане на бутона за индикация не свети нито един светодиод, акумулаторната батерия е повредена и трябва да бъде заменена.

### Акумулаторна батерия модел GBA 18V...

×

Светодиоди | Капацитет
--- | ---
Непрекъснато светене 3× зелено | 60−100 %
Непрекъснато светене 2× зелено | 30−60 %
Непрекъснато светене 1× зелено | 5−30 %
Мигаща светлина 1× зелено | 0−5 %

### Акумулаторна батерия модел ProCORE18V...

×

Светодиоди | Капацитет
--- | ---
Непрекъснато светене 5× зелено | 80−100 %
Непрекъснато светене 4× зелено | 60−80 %
Непрекъснато светене 3× зелено | 40−60 %
Непрекъснато светене 2× зелено | 20−40 %
Непрекъснато светене 1× зелено | 5−20 %
Мигаща светлина 1× зелено | 0−5 %