# Käyttöönotto

## Akun asennus

Asenna ladattu akku (4) valaisimen päähän (3) niin, että se lukittuu kunnolla paikalleen valaisimen pään tasalle.

## Tasaiselle pinnalle asetus

Aseta akkuvalaisin tukevalle ja tasaiselle alustalle. Varmista tukeva asento.

## Sytytys ja sammutus

Sytytä akkuvalaisin painamalla käynnistyskytkintä (2).

Sammuta akkuvalaisin painamalla uudelleen käynnistyskytkintä (2).

## Lämpötilaan reagoiva ylikuormitussuoja

Jos jäähdytysrungon suurin sallittu 60 °C:n lämpötila ylittyy, akkuvalaisin välähtää 3 kertaa ja sammuu. Anna akkuvalaisimen jäähtyä ja kytke se sitten uudelleen päälle.

## Akun lataustilan näyttö

Akun lataustilan näytön vihreät LED-valot ilmoittavat akun lataustilan. Turvallisuussyistä lataustilan tarkistaminen on mahdollista vain sähkötyökalun ollessa pysähdyksissä.

Kun haluat nähdä lataustilan, paina lataustilan näytön painiketta tai . Tämä on mahdollista myös akun ollessa irrotettuna.

Jos lataustilan näytön painikkeen painaminen ei sytytä yhtään LED-valoa, akku on viallinen ja täytyy vaihtaa.

### Akkutyyppi GBA 18V...

×

LED-valot | Kapasiteetti
--- | ---
3 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 60−100 %
2 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 30−60 %
1 vihreä valo palaa jatkuvasti | 5−30 %
1 vihreä valo vilkkuu | 0−5 %

### Akkutyyppi ProCORE18V...

×

LED-valot | Kapasiteetti
--- | ---
5 vihreä valoa palaa jatkuvasti | 80−100 %
4 vihreä valoa palaa jatkuvasti | 60−80 %
3 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 40−60 %
2 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 20−40 %
1 vihreä valo palaa jatkuvasti | 5−20 %
1 vihreä valo vilkkuu | 0−5 %