# Dados técnicos

Lanterna sem fio |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Tensão nominal | V= | 18
Tempo de iluminação, aprox. | min/Ah | 190
Fluxo luminoso total, máx. | lm | 420
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoA) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

A reprodução das cores dos objetos iluminados pode não corresponder à cor real.