# Paruošimas naudoti

## Akumuliatoriaus įdėjimas

Įkrautą akumuliatorių (4) stumkite į prožektoriaus galvutę (3), kol pajusite, kad jis užsifiksavo ir prigludo prie prožektoriaus galvutės .

## Pastatymas

Akumuliatorinį prožektorių pastatykite ant stabilaus, lygaus pagrindo. Užtikrinkite saugų stovėjimą.

## Įjungimas ir išjungimas

Norėdami akumuliatorinį prožektorių įjungti, paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (2).

Norėdami akumuliatorinį prožektorių išjungti, dar kartą paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (2).

## Su temperatūros pokyčiu susijusi apsauga nuo perkrovos

Jei viršijama leidžiama 60 °C radiatoriaus temperatūra, akumuliatorinis prožektorius sumirksi 3 kartus ir išsijungia. Palaukite, kol akumuliatorinis prožektorius atvės, ir akumuliatorinį prožektorių vėl įjunkite.

## Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius

Žali akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatoriai rodo akumuliatoriaus įkrovos būklę. Dėl saugumo, įkrovos būklę galima pažiūrėti tik tada, kai elektrinis įrankis neveikia.

Jei norite, kad būtų parodyta įkrovos būklė, paspauskite įkrovos būklės mygtuką arba . Tai galima ir tada, kai akumuliatorius yra išimtas.

Jei paspaudus mygtuką nešviečia nei vienas šviesadiodis indikatorius, vadinasi akumuliatorius yra pažeistas ir jį reikia pakeisti.

### Akumuliatoriaus tipas GBA 18V...

×

LEDs | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 3× žalias | 60−100 %
Šviečia nuolat 2× žalias | 30−60 %
Šviečia nuolat 1× žalias | 5−30 %
Mirksi 1× žalias | 0−5 %

### Akumuliatoriaus tipas ProCORE18V...

×

LEDs | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 5× žalias | 80−100 %
Šviečia nuolat 4× žalias | 60−80 %
Šviečia nuolat 3× žalias | 40−60 %
Šviečia nuolat 2× žalias | 20−40 %
Šviečia nuolat 1× žalias | 5−20 %
Mirksi 1× žalias | 0−5 %