# Çalıştırma

## Akünün yerleştirilmesi

Şarj edilmiş aküyü (4) fener başına (3) hissedilir biçimde kavrama yapıncaya ve fener başı ile aynı hizaya gelinceye kadar yerleştirin.

## Kurulum

Akülü feneri sağlam, düz bir zemine yerleştirin. Fenerin güvenli durmasına dikkat edin.

## Açma/kapama

Akülü feneri açmak için açma/kapama şalterine (2) basın.

Akülü feneri kapatmak için açma/kapama şalterine (2) tekrar basın.

Enerjiden tasarruf etmek için akülü feneri sadece kullanırken açın.

## Sıcaklığa bağlı aşırı zorlanma emniyeti

60 °C'lik izin verilen soğutucu parça sıcaklığı aşıldığında akülü fener 3x yanıp söner ve kapanır. Akülü fenerin soğumasını bekleyin ve akülü feneri tekrar açın.

## Akü şarj durumu göstergesi

Akü şarj durumu göstergesinin yeşil LED'leri akünün şarj durumunu gösterir. Güvenlik nedenleriyle şarj durumu sadece elektrikli el aleti dururken sorgulanabilir.

Şarj durumunu görmek için şarj durumu göstergesi tuşları ya da üzerine basın. Bu, akü çıkarılmış durumda da mümkündür.

Şarj durumu göstergesi tuşuna basıldıktan sonra hiçbir LED yanmazsa, akü arızalı demektir ve değiştirilmesi gerekir.

### Akü tipi GBA 18V...

×

LED'ler | Kapasite
--- | ---
Sürekli ışık 3× yeşil | %60−100
Sürekli ışık 2× yeşil | %30−60
Sürekli ışık 1× yeşil | %5−30
Yanıp sönen ışık 1× yeşil | %0−5

### Akü tipi ProCORE18V...

×

LED'ler | Kapasite
--- | ---
Sürekli ışık 5× yeşil | %80−100
Sürekli ışık 4× yeşil | %60−80
Sürekli ışık 3× yeşil | %40−60
Sürekli ışık 2× yeşil | %20−40
Sürekli ışık 1× yeşil | %5−20
Yanıp sönen ışık 1× yeşil | %0−5