# راه اندازی

## قرار دادن باتری قابل شارژ

باتری شارژ شده (4) را در سر چراغ (3) قرار دهید تا بطور محسوس جا بیفتد و هم سطح با سر چراغ قرار گیرد.

## بر پا کردن

چراغ قوه شارژی را روی سطح ثابت و صاف قرار دهید. از ثابت بودن وضعیت اطمینان حاصل کنید.

## روشن/خاموش کردن

برای راه اندازی چراغ شارژی، کلید روشن/خاموش (2) را فشار دهید.

برای خاموش کردن چراغ شارژی، کلید روشن/خاموش (2) را مجدداً فشار دهید.

## محافظ بار اضافی وابسته به دما

هنگامی که دمای خنک کننده از ‎60 °C‎ مجاز بیشتر شود، چراغ شارژی 3 بار چشمک می زند و خاموش می شود. بگذارید چراغ شارژی خنک شود و سپس آن را دوباره روشن کنید.

## نشانگر وضعیت شارژ باتری

چراغ‌‌‌‌‌های سبز LED نشانگر وضعیت شارژ باتری، وضعیت شارژ باتری را نشان می‌دهند. به دلایل ایمنی، فراخوانی وضعیت شارژ باتری تنها در حالت توقف ابزار برقی ممکن است.

دکمه را جهت پدیدار شدن نشانگر وضعیت شارژ یا وضعیت شارژ فشار دهید. این کار هنگامی که باتری برداشته شده باشد نیز ممکن است.

چنانچه پس از فشردن دکمه نشانگر وضعیت شارژ هیچ LED روشن نشود، باتری خراب است و باید تعویض گردد.

### نوع باتری GBA 18V...‎

×

LED ها | ظرفیت
--- | ---
3 چراغ ممتد سبز | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎60−100‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ %‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
2 چراغ ممتد سبز | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎30−60‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ %‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
1 چراغ ممتد سبز | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎5−30‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎%‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
1 چراغ چشمک زن سبز | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎0−5‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎%‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

### نوع باتری ProCORE18V...‎

×

LED ها | ظرفیت
--- | ---
5 چراغ ممتد سبز | ‎80−100 %‎
4 چراغ ممتد سبز | ‎60−80 %‎
3 چراغ ممتد سبز | ‎40−60 %‎
2 چراغ ممتد سبز | ‎20−40 %‎
1 چراغ ممتد سبز | ‎5−20 %‎
1 چراغ چشمک زن سبز | ‎0−5 %‎