# Puštanje u rad

## Umetanje aku-baterije

Umetnite napunjenu aku-bateriju (4) u glavu svjetiljke (3) sve dok se osjetno ne uglavi i dok ne bude u ravnini s glavom svjetiljke.

## Postavljanje

Stavite akumulatorsku svjetiljku na stabilnu, ravnu podlogu. Pazite na sigurno stajanje.

## Uključivanje/isključivanje

Za puštanje akumulatorske svjetiljke u rad pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (2).

Za isključivanje akumulatorske svjetiljke ponovno pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (2).

## Zaštita od preopterećenja ovisna o temperaturi

U slučaju prekoračenja dopuštene temperature rashladnog tijela od 60 °C akumulatora svjetiljka zatreperi 3x i isključi se. Akumulatorsku svjetiljku ostavite da se ohladi i nakon toga je ponovno uključite.

## Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije

Tri zelena LED pokazivača stanja napunjenosti aku-baterije pokazuju stanje napunjenosti aku-baterije. Upit o stanju napunjenosti iz sigurnosnih razloga moguć je samo u stanju mirovanja električnog alata.

Pritisnite tipku za prikaz stanja napunjenosti ili za prikaz stanja napunjenosti. To je također moguće i kod izvađene aku-baterije.

Ako nakon pritiska na tipku za prikaz stanja napunjenosti ne svijetli LED, aku-baterija je neispravna i mora se zamijeniti.

### Tip aku-baterije GBA 18V...

×

LED | Kapacitet
--- | ---
Stalno svijetli 3× zelena | 60−100 %
Stalno svijetli 2× zelena | 30−60 %
Stalno svijetli 1× zelena | 5−30 %
Treperi 1× zelena | 0−5 %

### Tip aku-baterije ProCORE18V...

×

LED | Kapacitet
--- | ---
Stalno svijetli 5× zelena | 80−100 %
Stalno svijetli 4× zelena | 60−80 %
Stalno svijetli 3× zelena | 40−60 %
Stalno svijetli 2× zelena | 20−40 %
Stalno svijetli 1× zelena | 5−20 %
Treperi 1× zelena | 0−5 %