# Puesta en marcha

## Montaje del acumulador

Inserte el acumulador (4) cargado en el cabezal de la lámpara (3), hasta que encastre perceptiblemente y quede enrasado en el cabezal de la lámpara.

## Instalación

Coloque la lámpara ACCU sobre una superficie estable y nivelada. Preste atención a un emplazamiento seguro.

## Conexión/desconexión

Para la puesta en servicio de la lámpara ACCU, presione el interruptor de conexión/desconexión (2).

Para desconectar la lámpara ACCU, presione de nuevo el interruptor de conexión/desconexión (2).

## Protección contra sobrecarga térmica

Si se excede la temperatura admisible del cuerpo de refrigeración de 60 °C, la lámpara ACCU parpadea 3 veces y se apaga. Espere a que la lámpara ACCU se enfríe antes de conectarla de nuevo.

## Indicador del estado de carga del acumulador

Los LEDs verdes del indicador del estado de carga del acumulador indican el estado de carga del acumulador. Por motivos de seguridad, la consulta del estado de carga es solo posible con la herramienta eléctrica parada.

Presione la tecla del indicador de estado de carga o , para indicar el estado de carga. Esto también es posible con el acumulador desmontado.

Si tras presionar la tecla del indicador de estado de carga no se enciende ningún LED, significa que el acumulador está defectuoso y debe sustituirse.

### Tipo de acumulador GBA 18V...

×

LEDs | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 3× verde | 60−100 %
Luz permanente 2× verde | 30−60 %
Luz permanente 1× verde | 5−30 %
Luz intermitente 1× verde | 0−5 %

### Tipo de acumulador ProCORE18V...

×

LEDs | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 5× verde | 80−100 %
Luz permanente 4× verde | 60−80 %
Luz permanente 3× verde | 40−60 %
Luz permanente 2× verde | 20−40 %
Luz permanente 1× verde | 5−20 %
Luz intermitente 1× verde | 0−5 %