# Ставање во употреба

## Ставање на батеријата

Ставете ја наполнетата батерија (4) во главата на светилката (3), додека не се вклопи и не налегне на главата на светилката.

## Поставување

Поставете ја батериската светилка на стабилна рамна површина. Внимавајте да биде безбедно поставена.

## Вклучување/исклучување

За ставање во употреба на батериската светилка, притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (2).

За да ја исклучите батериската светилка, одново притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (2).

## Заштита од преоптоварување во зависност од температурата

При пречекорување на дозволената температура на разладните тела од 60 °C батериската светилка трепка 3x и се исклучува. Оставете ја батериската светилка да се олади и повторно вклучете ја.

## Приказ за наполнетост на батеријата

Трите зелени LED-светилки на приказот за наполнетост на батеријата ја покажуваат состојбата на наполнетост на батеријата. Од безбедносни причини, состојбата на наполнетост на батеријата може да ја проверите само доколку електричниот алат е во мирување.

Притиснете го копчето на приказот за наполнетост на батеријата, или , за да се прикаже наполнетоста. Ова исто така е возможно и со извадена батерија.

Доколку по притискањето на копчето на приказот за наполнетост на батеријата не свети LED светилка, батеријата е дефектна и мора да се замени.

### Тип на батерија GBA 18V...

×

LED светилки | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 3× зелено | 60−100 %
Трајно светло 2× зелено | 30−60 %
Трајно светло 1× зелено | 5−30 %
Трепкаво светло 1× зелено | 0−5 %

### Тип на батерија ProCORE18V...

×

LED светилки | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 5× зелено | 80−100 %
Трајно светло 4× зелено | 60−80 %
Трајно светло 3× зелено | 40−60 %
Трајно светло 2× зелено | 20−40 %
Трајно светло 1× зелено | 5−20 %
Трепкаво светло 1× зелено | 0−5 %