# Technische Daten

Akku-Leuchte |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Nennspannung | V= | 18
Leuchtdauer, ca. | min/Ah | 190
Gesamtlichtstrom, max. | lm | 420
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebA) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Die Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte kann verfälscht werden.