# Tehniskie parametri

Akumulatora apgaismošanas lampa |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Apgaismošanas ilgums, apt. | min/Ah | 190
Maks. kopējā gaismas plūsma | lm | 420
Ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides gaisa temperatūra darbības laikāA) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Apgaismojamo objektu krāsu atdeve var būt izmainīta.