# Datos técnicos

Lámpara ACCU |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Tensión nominal | V= | 18
Autonomía, aprox. | min/Ah | 190
Flujo luminoso total, máx. | lm | 420
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoA) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

La reproducción de color del objeto iluminado puede alterarse.