# Igangsetting

## Sette inn batteriet

Sett det oppladede batteriet (4) i lampehodet (3) til det låses hørbart og ligger helt inntil lampehodet.

## Sette opp

Sett den batteridrevne lampen på et stabilt, jevnt underlag. Pass på at den står stødig.

## Slå på/av

For å slå på den batteridrevne lampen trykker du på av/på-bryteren (2).

For å slå av den batteridrevne lampen trykker du på av/på-bryteren (2) igjen.

## Temperaturavhengig overbelastningsvern

Hvis tillatt kjøleelementtemperatur på 60 °C overskrides, blinker den batteridrevne lampen 3 ganger og slås av. La den batteridrevne lampen avkjøles, og slå den på igjen.

## Indikator for batteriladenivå

De grønne lysdiodene i batteriets ladenivåindikator viser batteriets ladenivå. Av sikkerhetsgrunner er det bare mulig å få vist ladenivået når elektroverktøyet er stoppet.

Trykk på knappen for indikatoren for batteriets ladenivå eller for å se ladenivået. Dette er mulig også når batteriet er tatt ut.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for indikatoren for batteriets ladenivå er trykt inn, er batteriet defekt og må skiftes ut.

### Batteritype GBA 18V...

×

Lysdioder | Kapasitet
--- | ---
Kontinuerlig lys 3× grønt | 60−100 %
Kontinuerlig lys 2× grønt | 30−60 %
Kontinuerlig lys 1× grønt | 5−30 %
Blinker 1× grønt | 0−5 %

### Batteritype ProCORE18V...

×

Lysdioder | Kapasitet
--- | ---
Kontinuerlig lys 5× grønt | 80−100 %
Kontinuerlig lys 4× grønt | 60−80 %
Kontinuerlig lys 3× grønt | 40−60 %
Kontinuerlig lys 2× grønt | 20−40 %
Kontinuerlig lys 1× grønt | 5−20 %
Blinker 1× grønt | 0−5 %