# Іске қосу

## Аккумуляторды енгізу

Зарядталған аккумуляторды (4) жарық бастиегіне (3), ол сезілетіндей бекітілгенше және жарық бастиегімен берік жанасқанша, енгізіңіз.

## Орнату

Аккумулятор шамын тұрақты тегіс табанға қойыңыз. Қатты тұруына көз жеткізіңіз.

## Қосу/өшіру

Аккумуляторлық шамды іске қосу үшін ажыратқышты (2) басыңыз.

Аккумуляторлық шамды өшіру үшін ажыратқышты (2) қайтадан басыңыз.

## Температураға тәуелді артық жүктемеден қорғаныс

Радиатордың рұқсат етілген температурасы 60 °C шамасынан асса, аккумуляторлық шам 3 рет жыпылықтап, өшіп қалады. Аккумуляторлық шамды суытып, қайта қосыңыз.

## Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторындағы жасыл түсті жарық диодтары аккумулятордың заряд деңгейін көрсетеді. Қауіпсіздік тұрғысынан заряд деңгейін электр құралының жұмыссыз күйінде ғана шақыруға болады.

Заряд деңгейін көрсету үшін заряд деңгейінің индикаторына арналған немесе түймесін басыңыз. Мұны аккумулятор шығарылғанда да орындауға болады.

Заряд деңгейінің индикаторына арналған түймені басқаннан кейін ешқандай жарық диоды жанбаса, бұл аккумулятордың ақаулы және оны ауыстыру керек екендігін білдіреді.

### Аккумулятор түрі GBA 18V...

×

Жарық диодтары | Қуаты
--- | ---
Үздіксіз жарық 3× жасыл | 60−100 %
Үздіксіз жарық 2× жасыл | 30−60 %
Үздіксіз жарық 1× жасыл | 5−30 %
Жыпылықтау 1× жасыл | 0−5 %

### Аккумулятор түрі ProCORE18V...

×

Жарық диодтары | Қуаты
--- | ---
Үздіксіз жарық 5× жасыл | 80−100 %
Үздіксіз жарық 4× жасыл | 60−80 %
Үздіксіз жарық 3× жасыл | 40−60 %
Үздіксіз жарық 2× жасыл | 20−40 %
Үздіксіз жарық 1× жасыл | 5−20 %
Жыпылықтау 1× жасыл | 0−5 %