# Üzembe helyezés

## Az akkumulátor beszerelése

Helyezze be a feltöltött (4) akkumulátort a (3) lámpafejbe, amíg az érezhetően bepattan a helyére és egy síkban felfekszik a lámpafejre.

## Felállítás

Állítsa az akkumulátoros lámpát egy stabil, sík alapra. Ügyeljen arra, hogy a lámpa biztosan álljon.

## Be- és kikapcsolás

Az akkumulátoros lámpa üzembe helyezéséhez nyomja meg a (2) be-/kikapcsolót.

Az akkumulátoros lámpa kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a (2) be-/kikapcsolót.

## Hőmérsékletfüggő túlterhelés elleni védelem

A 60 °C megengedett hűtőtest hőmérséklet túllépése esetén az akkumulátoros lámpa 3-szor felvillan majd kikapcsolásra kerül. Várja meg, amíg az akkumulátoros lámpa lehűl, majd ismét kapcsolja be azt.

## Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

Az akkumulátor töltési szint kijelző display zöld LED-jei az akkumulátor töltési szintjét mutatják. A töltöttségi szintet biztonsági okokból csak használaton kívüli elektromos kéziszerszám esetén lehet lekérdezni.

Nyomja meg a vagy a feltöltési szint kijelző gombot, hogy kijelezze a töltési szintet. Erre kivett akkumulátor esetén is van lehetőség.

Ha az akkumulátor feltöltési szint kijelző gomb megnyomása után egy LED sem világít, az akkumulátor meghibásodott és ki kell cserélni.

### Akkumulátor típus: GBA 18V...

×

LED-ek | Kapacitás
--- | ---
Tartós fény, 3× zöld | 60−100 %
Tartós fény, 2× zöld | 30−60 %
Tartós fény, 1× zöld | 5−30 %
Villogó fény, 1× zöld | 0−5 %

### Akkumulátor típus: ProCORE18V...

×

LED-ek | Kapacitás
--- | ---
Tartós fény, 5× zöld | 80−100 %
Tartós fény, 4× zöld | 60−80 %
Tartós fény, 3× zöld | 40−60 %
Tartós fény, 2× zöld | 20−40 %
Tartós fény, 1× zöld | 5−20 %
Villogó fény, 1× zöld | 0−5 %