# Tekniset tiedot

Akkuvalaisin |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Nimellinen jännite | V= | 18
Valaisuaika, n. | min/Ah | 190
Kokonaisvalovirta, maks. | lm | 420
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen yhteydessä | °C | 0 ... +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäA) ja säilytyksessä | °C | –20 ... +50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Rajoitettu teho, kun lämpötila on <0 °C.

Valaistujen esineiden värit saattavat näkyä vääristyneinä.