# Technické údaje

Akumulátorová svítilna |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Max. jmenovitý příkon | W | 21
Doba svícení, cca | min/Ah | 50
Celkový světelný tok, max. | lm | 1 900
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuA) a při skladování | °C | −20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Třída ochrany |  | / III

A)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Barvy osvětlených objektů mohou být zkreslené.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.