# Tehnilised andmed

Akulamp |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nimipinge | V= | 18
Max nimisisendvõimsus | W | 21
Põlemisaeg u | min/Ah | 50
Kogu valgusvoog, max | lm | 1900
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselA) ja hoiustamisel | °C | ‒20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Kaitseklass |  | / III

A)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Valgustatud objektide värve võidakse tajuda moonutatult.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.