# Τεχνικά στοιχεία

Φακός μπαταρίας |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Μέγ. ονομαστική απορροφούμενη ισχύς | W | 21
Διάρκεια φωτεινότητας, περίπου | min/Ah | 50
Συνολική φωτεινή ροή, μέγ. | lm | 1.900
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαA) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Κατηγορία προστασίας |  | / III

A)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες < 0 °C

Η απόδοση των χρωμάτων των φωτιζόμενων αντικειμένων μπορεί να αλλοιωθεί.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.