# Messa in funzione

##

Aprire con cautela il piedino d’appoggio (5) e posizionare la torcia a batteria sul pavimento. Accertarsi che il posizionamento sia sicuro.

##

L’attacco treppiede (7) consente di avvitare la torcia su un treppiede.

Collegare saldamente la torcia al treppiede. Accertarsi che la torcia non possa allentarsi e/o cadere.

Accertarsi che il treppiede sia posizionato in modo sicuro.

##

La testa della torcia (4) è fissata sull’impugnatura di trasporto (8). La testa della torcia può essere regolata in cinque diverse posizioni, mediante l’impugnatura.

##

Per mettere in funzione la torcia a batteria, premere l’interruttore di avvio/arresto (1).

Per spegnere la torcia a batteria, premere nuovamente l’interruttore di avvio/arresto (1).

##

Premere brevemente l’interruttore di accensione/spegnimento (1) per accendere la torcia a batteria alla massima luminosità. Per adattare la luminosità (2 livelli disponibili), mantenere premuto l’interruttore di accensione/spegnimento (1) fino ad ottenere la luminosità desiderata.

##

In caso di superamento della temperatura d’esercizio consentita, la torcia a batteria si spegnerà automaticamente. Lasciar raffreddare la torcia a batteria, dopodiché riaccenderla.