# Datos técnicos

Lámpara ACCU |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensión nominal | V= | 18
máx. potencia nominal de entrada | W | 21
Duración de la luz, aprox. | min/Ah | 50
Flujo luminoso total, máx. | lm | 1 900
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoA) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Clase de protección |  | / III

A)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

La reproducción de color del objeto iluminado puede alterarse.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.