# Технічні дані

Акумуляторний ліхтар |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Ном. напруга | В= | 18
Макс. номінальна споживана потужність | Вт | 21
Тривалість горіння, бл. | хв./А год. | 50
Загальний світловий потік, макс. | лм | 1900
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїA) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Клас захисту |  | / III

A)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Відтворення кольорів освітлених об'єктів може бути спотворене.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.