# Uvedenie do prevádzky

##

Podstavec (5) opatrne vyklopte a akumulátorové svietidlo postavte na podlahu. Dbajte na bezpečnú polohu.

##

Pomocou statívového uchytenia (7) môžete svietidlo naskrutkovať na statív.

Svietidlo pevne spojte so statívom. Zabezpečte, aby sa svietidlo neuvoľnilo a/alebo nespadlo.

Dbajte na bezpečné státie statívu.

##

Hlava osvetlenia (4) je upevnená na držiaku (8). Hlava osvetlenia sa dá nastaviť pomocou rukoväti na prenášanie do piatich polôh.

##

Na zapnutie akumulátorového svietidla stlačte vypínač (1).

Na vypnutie akumulátorového svietidla znova stlačte vypínač (1).

##

Stlačte krátko vypínač (1), aby sa akumulátorové svietidlo zaplo s maximálnym jasom. Na prispôsobenie jasu v 2 stupňoch držte vypínač (1) stlačený dovtedy, kým sa nedosiahne želaný jas.

##

Pri prekročení prípustnej prevádzkovej teploty sa akumulátorové svietidlo vypne. Nechajte akumulátorovú lampu vychladnúť a potom akumulátorovú lampu opätovne zapnite.